1. Đặt cổng LAN Máy tính IP tĩnh: 192.168.0.66 / 255.255.255.0 . Không đặt default Gateway và DNS. 
	Chú ý: tắt Firewall, chuong trinh chong virus
2. Mở chương trình TFTP server trên máy tính.
		Vào chọn mục Settings, tắt mục "Bind TFTP to this address"
3. Giữ nút Reset và cắm nguồn wifi, và tiếp tục giữ nút Reset để Wifi lấy firmware về.
4. Chờ 5 phút
5. IP Router Default: 192.168.1.1 



Muốn reset về firmware của hãng thì làm tương tự ở thư mục Firmware gốc của file này.